|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ:***   1. **Не оставляйте без присмотра топящуюся печь, не поручайте надзор малолетним детям.** 2. **Не располагайте топливо, др. горючие вещества и материалы на предтопочном листе.** 3. **Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ.** 4. **Не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для таких видов топлива.** 5. **Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов);** 6. **Не перекаливай те печи.** 7. **Золу и шлак выгребайте из топок и проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.** 8. **Соблюдайте расстояние между печью и мебелью (не менее 70 см,**   **а от топочных отверстий – не менее 125 см).**   1. **Чтобы не перекалить печь в зимнее время, топите печи в день 2-3 раза.** 2. **Очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца.**   ***Памятка о мерах пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления***  ***ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ:***   1. **Не оставляйте без присмотра топящуюся печь, не поручайте надзор малолетним детям.** 2. **Не располагайте топливо, др. горючие вещества и материалы на предтопочном листе.** 3. **Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ.** 4. **Не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для таких видов топлива.** 5. **Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов);** 6. **Не перекаливай те печи.** 7. **Золу и шлак выгребайте из топок и проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.** 8. **Соблюдайте расстояние между печью и мебелью (не менее 70 см,**   **а от топочных отверстий – не менее 125 см).**   1. **Чтобы не перекалить печь в зимнее время, топите печи в день 2-3 раза.** 2. **Очищайте дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца.**   **ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ - 101** | ***В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, обращайтесь в ОНДиПР по Кондинскому району*** | Pravilo_bezopasnosti_pichi |