#### ПРОЕКТ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_ июня 2017 года № \_\_ -п

п.г.т. Междуреченский

Об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в границах

городского поселения Междуреченский.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012 года), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлением главы Кондинского района от 06.03.2017 года № 4-п **«**О закреплении полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский», **администрация Кондинского района постановляет:**

1.Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Междуреченский (приложение).

2. Управлению гражданской защиты населения администрации Кондинского района (Шишкин Д.С.) обеспечить выполнение данного Положения.

3. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования Кондинский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы управления гражданской защиты.

Глава района А.В.Дубовик

Приложение

к постановлению администрации района

от \_\_\_. 06.2017 № \_\_\_\_\_

**Положение**

**об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Междуреченский.**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Нормы и правила по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров - первичные меры пожарной безопасности в границах городского поселения Междуреченский, (далее – Первичные меры пожарной безопасности) устанавливают требования пожарной безопасности дополнительно к Правилам противопожарного режима Российской Федерации, обязательные для применения и исполнения органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее  организации), их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее  граждане) в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды в городском поселении Междуреченский.

1.2. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования настоящих Первичных мер пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Контроль за выполнением первичных мер пожарной безопасности, осуществляется управлением гражданской защиты населения администрации Кондинского района и органами надзорной деятельности МЧС России по ХМАО-Югре и Кондинскому району.

**2. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности**

* 1. В местах массового пребывания людей, в целях подготовки населения в области обеспечения пожарной безопасности (культурно-зрелищных учреждениях, магазинах с торговой площадью более 67 кв.м., рынках, вокзалах, спортивных комплексах и т.п.), должны быть изготовлены и размещены стенды «01 сообщает».
  2. В местах выхода граждан в лесные массивы должны быть установлены предупреждающие щиты (аншлаги) о мерах пожарной безопасности в лесу.
  3. Изготовление и размещение предупреждающих щитов (аншлагов) и стендов «01 сообщает» возлагается на соответствующую организацию и её руководителей, а ежемесячное обеспечение информацией и наглядной агитацией на специалистов по ведению пожарной профилактики администрации Кондинского района и заинтересованные службы (ОМВД, МЧС и т.п.).
  4. В детских садах, учебных заведениях, административных зданиях организаций должны быть оформлены уголки пожарной безопасности.
  5. Руководителями каждой организации, учреждения, предприятия и индивидуальными предпринимателями обеспечивается проведение противопожарного инструктажа с подчинёнными работниками не реже 1 раза в год.
  6. Руководителями детских и образовательных учреждений, учреждений с пребыванием людей относящихся к категории маломобильных, ежемесячно должны проводиться тренировки с персоналом, в целях обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей. Тренировки должны проводиться также и в ночное время суток при наличии круглосуточного пребывания маломобильных граждан.

**3. Населенный пункт**

3.1. В городском поселении Междуреченский ежегодно проводится общественный осмотр противопожарного состояния жилых домов. Порядок проведения смотра определяется администрацией Кондинского района.

* 1. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.
  2. Поддержание в постоянной готовности дорог, проездов и подъездов к зданиям возлагается на органы местного самоуправления.
  3. На весенне-летний пожароопасный период (апрель-сентябрь включительно) органами местного самоуправления ежегодно принимается решение, которым устанавливается:
* порядок и сроки уборки территории населенных пунктов и территорий организаций от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
* дни и периоды времени, разрешающие топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
* порядок проведения рейдовых мероприятий направленных на выявление фактов нарушения требований противопожарного режима.
  1. В городском поселении Междуреченский запрещается разведение костров для сжигания горючих отходов, тары, мусора и т. п.
  2. У многоэтажных общественных зданий и жилых домов (2 этажа и более), запрещается остановка и стоянка техники на однополосных проездах (шириной до 3,5 м.) и полосах расположенных ближе к стене здания двух полосных проездов. Указанные места обозначаются соответствующими запрещающими дорожными знаками.
  3. На фасадах жилых домов устанавливаются домовые знаки с указанием улицы и номера дома. Домовые знаки устанавливаются собственниками (лицами, уполномоченными пользоваться) зданий.
  4. Временные строения размещаются от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 метров.
  5. Территория населенного пункта (организации) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов.
  6. Складирование и хранение во дворах жилых домов тары (емкостей, канистр и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллонов со сжатыми и сжиженными газами **запрещается.**
  7. У входа в жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
  8. Размещение предупреждающих знаков пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом» возлагается на газоснабжающие организации за счёт средств собственников (арендаторов) помещений.
  9. В многоквартирных жилых домах, соответствующих степени огнестойкости (8 квартир и более) стропила и обрешетку чердачных покрытий следует подвергать огнезащитной обработке.
  10. В летнее время у каждого индивидуального жилого строения должна быть установлена ёмкость (бочка) с водой.

3.15. Водовозная техника предприятий должна быть оборудована запорными кранами и полугайками Д=125, для возможной заправки водой пожарных автомобилей.

3.16. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».

1. **Противопожарное водоснабжение**
   1. Каждое здание, сооружение должно быть обеспечено противопожарным водоснабжением, в том числе из естественных водоёмов, или пожарных водоёмов, или из водопроводных сетей через пожарные гидранты, водозаборные устройства которых располагаются на расстоянии не более 200 метров от данных зданий и сооружений.
   2. Поддержание в постоянной готовности источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных **в радиусе 200 метров от территории организации,** возлагается на соответствующую организацию и её руководителей.
   3. Поддержание в постоянной готовности пожарных гидрантов возлагается на организации обслуживающие водопроводные сети, на которых размещены данные гидранты.
   4. Водозаборное устройство пожарного водоема должно иметь горловину с внутренними размерами не менее 0,6 х 0,6 м. с двойной крышкой (люком).
   5. . Верхняя крышка (люк) выполняется из материалов, исключающих проникновение атмосферных осадков. Непосредственно под крышкой (люком) предусматривается устройство приямка глубиной не менее 0,4 м. для размещения утеплителя.
   6. Ежегодно, в период с 01 октября по 01 мая, организациями, поддерживающими в постоянной готовности пожарные водоёмы, водозаборные устройства содержатся утеплёнными.
   7. У каждого водоисточника (ПВ, ПГ и т.д.) должны быть соответствующие указатели (объём, место расположения и т.п.).
   8. Наличие и исправность указателей лежит на обслуживающей организации.
   9. Запрещается остановка и стоянка техники на расстоянии менее 15 метров от водозаборных устройств противопожарных водоисточников. Указанные места обозначаются соответствующими запрещающими дорожными знаками.